8.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง  หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  300  ม. หนา  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    1,200   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    622,000    บาท 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ส่วนการคลัง        
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
126    หมู่ที่  5     ตำบลท่าดี      อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช      80230

โทร. 075-374514
โทรสาร  075-374514
ในวันและเวลาราชการ  (  08.30 – 16.30  )



        

1.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนวลนิ่ม    หมู่ที่ 1   ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  140  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า  560   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และถมดินยกระดับไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50  เมตร ยาว  30  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร  หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  21  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    299,000    บาท 
2.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - เกาะตานาค   หมู่ที่ 2   ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  100  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    1,440   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    200,000    บาท 

3.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง   หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  100  ม. หนา 0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    400   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    210,000    บาท 

4.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาไคร  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  360  ม. หนา  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    1,440   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    750,000    บาท 

5.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว   หมู่ที่ 4   ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  100  ม. หนา  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    400   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    210,000    บาท 

            6.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวงทอง  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร   กว้าง  4   ม. ยาว  150  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม.   หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า    600   ตร.ม  พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆละ  0.50  ม.  และ ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้นคุณภาย 3) Ø – 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  40  ท่อน  จำนวน  1  จุด ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    เป็นเงิน    586,000    บาท 

            7.    ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองถ้ำ    หมู่ที่ 6     ตำบลท่าดี    อำเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดสันฝายกว้าง 0.80  เมตร  ยาว  10  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร  และวางท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M Ø  6  นิ้ว  จำนวน  40  ท่อ  ยาวท่อนๆละ  6  เมตร  และท่อ  PVC  ชั้น  13.5  (ชนิดต่อด้วยแหวนยาง) Ø 6  นิ้ว  จำนวน  244  ท่อน  ยาวท่อนๆละ  6  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบกรมโยธาธิการ   เป็นเงิน    1,823,000    บาท 

